

**配置方法（使用9600波特率）**

